**EQUINE FUSION MONTERINGSANVISNINGAR FÖR BEST GRIP SKRUVDUBBAR**

**För att ge dig som användare av joggingskor möjligheten att använda joggingskorna året runt finns det anpassade skruvdubb att montera i skorna. Det är viktigt att du följer Equine Fusions monteringsanvisningar för att vi ska kunna garantera hög säkerhet, bra grepp och funktion på skor och brodd tillsammans.**

**Typ av Best Grip Dubb?** Vilken modell av skor du har avgör vilken modell av Best Grips skruvdubb som du kan använda. Till modell All Terrain/All Terrain Ultra rekommenderas modell Best Grip 1100 och verktyg 3200, och till modellerna Ultimate och Ultra rekommenderas modell Best Grip 1000 och verktyg 4000

Dessa broddar är enkla att montera och ger ett väldigt bra grepp på snö och is utan att kompromissa med de viktiga egenskaperna hos joggingskorna. Broddar kan monteras när de behövs, och monteras bort igen när de inte längre behövs. Använd bara samma verktyg. (OBS detta går inte om du valt att limma fast broddarna)

Det är inte nödvändigt att använda sig av dämpande sula i skorna, när man broddar skor med tjockare sula, som t.ex All Terrain. Däremot behövs detta när man använder t.ex Ultimate och Ultra, som har tunn sula.

 **REKOMMENDERAT ANTAL DUBB:**

Storlek

7 - 10 dubbar per sko
8 - 12 dubbar per sko
9 - 14 dubbar per sko
10 - 14 dubbar per sko
11 - 18 dubbar per sko
12 - 18 dubbar per sko
13 - 18 dubbar per sko
14 - 18 dubbar per sko
15 - 18 dubbar per sko
16 - 18 dubbar per sko

**MONTERINGSANVISNING:**

1. Detta behöver du: Skorna, brodd-kit med verktyg (bits) och en skruvdragare
2. Installera verktyget/biten i skruvdragaren
3. Sätt in en brodd i verktyget/biten
4. Justera den vassa spetsen på brodden så att den är riktad mot centrum av gummidubben på undersidan av skon och helst att den pekar uppåt.
5. Tryck brodden hårt in skon samtidigt som du använder skruvdragaren för att börja skruva in brodden i skon. (OBS starta med långsam rotation)
6. Sluta skruva när den övre kanten på brodden är plan längsmed kanten på gummit.
7. Klart!

Titta gärna på Equine Fusions egen demonstrationsvideo hur man skruvar i brodden i joggingskorna. Du hittar detta inne på Viahovs produktsida för best grip broddarna, eller genom att gå direkt till denna youtube-videon: <https://youtu.be/0R7mLPLPl3Q>

**EXTRA STARKA BRODDAR!**
**Nedan följer några extra tips och trix för dig som vill försäkra dig om att dubbarna sitter EXTRA bra:**

1. Använd en 3-4 mm borr för att göra hål i gummit innan du installerar brodden
2. Rengör broddarna med ytdesinfektion eller liknande
3. Fyll hålen med Loctite 480 lim eller motsvarande lim
4. Skruva i broddarna och låt torka
5. Klart att användas!

*Notera att du även kan använda dig av borr för att göra hålen, utan att behöva använda lim.*